**穿刺器参数需求**

**技术参数：**

1. 磁性片阀带保护；
2. 规格：≤φ10.5mm；
3. 外观：穿刺器的外表面应圆润、光滑，无毛刺等缺陷；
4. 灵活性：穿刺针在穿刺套管内活动应活动自如，无卡滞现象；
5. 可高温高压消毒灭菌。

**配置：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 穿刺器（磁性片阀带保护） | Φ10.5mm | 套 | 5 |
| 2 | 穿刺器（磁性片阀带保护） | Φ5.5mm | 套 | 5 |