**电动流产吸引器需求参数**

1.用于临床施行人工流产手术吸引；

2.用大流量无油润滑负压泵作负压源，负压上升快，且不会产生正压；

3.二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大；

4.机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关实现，方便、临床手术操作；

5.顶部器械盘可放置手术器械包或其它物品；

6.机器移动配至4个机轮，可灵活轮动，方便移动；

7. ▲极限负压值：>0.09MPa(680mmHg)，(I级负压）；

8.负压回降：<0.005 MPa(38mmHg)/10min；

9. ▲抽气速率：>15 L/min；

10.贮液瓶：500mlx2；

11.整机质保≥1年。

都安县人民医院

2025年9月8日