**全自动电动洗胃机需求参数**

1. 实时显示洗胃状态、次数；
2. 采用微电脑控制，全中文液晶显示。
3. 自动转换成“洗胃”状态的进液；
4. 液量：根据需要可选择进液量150ml-350ml；
5. 进、出液量：进液量为150ml档、250ml档可选。
6. 清洗液的流量：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2L/min；

限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa～67kPa安全范围。

都安县人民医院

2025年9月8日